2017. 1.

무대기계 유지보수관리용역

한국소리문화의전당

차     례

Ⅰ. 사업자격 및 참가자격 ..........3

Ⅱ. 과업지시서 ..........4

Ⅰ. 사업안내

1. 사 업 개 요

가. 사 업 명 : 무대기계 유지보수 관리용역

나. 과업내용 : 과업지시서

다. 일반사항

○ 사업기간 : 2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일

○ 설계금액 : 금74,300,000원(부가가치세포함)

○ 입찰방식 : 제한 경쟁 입찰

라. 입찰서 제출

○ 제출 서류 : 각 1부

○ 제출일시 및 장소 : 조달청 입찰공고에 의함.

마. 과업목적

한국소리문화의전당의 무대기계 설비의 원활한 운영을 위하여 상시 대기체제구축 및 설비          의 수명 연장, 안전사고 예방을 목적으로 유지보수 관리용역 계약을 체결하여 공연장 운영          효율을 극대화하며 문화예술 발전에 기여하고자 함.

2. 참 가 자 격

○ 최근 3년 이내에 단일건으로 50,000천원 이상(부가가치세포함)의 무대기계 유지보수 관리           용역 이행완료 실적이 있는 업체

Ⅱ. 과업지시서

무대기계 유지보수관리용역 과업지시서

Ⅰ. 용역개요

1. 용 역 명 : 무대기계 유지보수관리용역

2. 용역기간 :2016년 계약일로부터 ~ 2016년 12월 31일

Ⅱ. 용역업무범위

1. 모악당 :   무대기계 상 • 하부 조물 : 127조물

-  BYTE 시스템(상부) : 1조

-  PLC 콘트롤 시스템 (하부) : 1조

2. 연지홀 :   무대기계 상 • 하부 조물 : 67조물

-  PLC 콘트롤 시스템 : 1조

3. 명인홀 :   무대기계 상 • 하부 조물 : 28조물

-  PLC 콘트롤 시스템 : 1조

Ⅲ. 용역업무의 내용

* 무대기계 유지보수관리용역

구 분	년 횟수	투입인원	기 간	비 고
정기 점검	년1회	고급기술자1인 초급기술자3인	각 12일
수시 점검	년4회	고급기술자1인 초급기술자3인	각 5일
수시 점검	년1회	고급기술자1인 초급기술자3인	3일
비상 점검	한국소리문화의전당 요구시	고급기술자1인 초급기술자1인	1~2일

* 기술자의 범위

(1) 엔지니어링 사업대가 기준 [별표4] “기술자 등급 및 자격기준”에 적합한자 또는

[별표4]에 의거 동등한 학력 및 경험을 가진 자를 말한다.

(2) 학력 및 경험기준에 의한 기술자 등급 인정은 아래와 같다.

기준 구분	학력 및 경험기준
특급기술자	․ 해당 전문분야의 관련 박사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 3년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 9년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 자로서 해당 전문분야의 관련 업무를 12년 이상 수행한 자 ․ 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 자로서 해당 전문분야의 관련 업무를 15년 이상 수행한 자
고급기술자	․ 해당 전문분야의 관련 박사학위를 가진 사람 ․ 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 6년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 9년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 12년 이상 수행한 사람
중급기술자	․ 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 3년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 6년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 사람으로서 9년 이상 해당 전문분야의 관련 업무를 수행한 사람
초급기술자	․ 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 사람 ․ 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 사람 ․ 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 사람으로서 3년 이상 해당 전문분야의 관련 업무를 수행한 사람

1. 정기점검

가. 년1회 12일간 계약 목적물에 대한 전반적인 무대기계 점검을 실시해야 하며, 무대

기계가 안전하고 장애 없이 운용될 수 있도록 최선을 다해야 한다.

나. 매 3년마다 의무정기 안전진단 수검에 대비한 정기점검을 실시하여야 한다.

다. 본 점검은 공연법에 충족하여야 하며 필요한 보수작업을 포함해야 한다.

라. 점검한 후에는 정량화한 점검결과 보고서를 5부 제출해야한다.

2. 수시점검

가. 년 5회 5일간 4회, 3일간 1회 실시하며, 시기는 상호 협의하여 결정하되 당월 점검           일로부터 차기 점검까지 2개월(정기점검 차수 포함)이상 기간이 경과 되지 않아야            한다.(단, 한국소리문화의전당의 공연 일정, 기타 사정에 따라서 수시점검 일정이            변경될 수 있다).

-. 정기 및 수시점검 예정일정

구 분	정기1차	수시 1차	수시 2차	수시 3차	수시4차	수시5차
점검 기간	1,2월	3월	4월	5월	8,9,10월	11,12월

나. 매 점검 후 작업 현장 및 주변 환경을 깨끗이 하여야 하며, 정량화한 점검 결과

보고서를 30일 이내에 5부를 제출해야한다.

3. 긴급점검

가. 한국소리문화의전당의 요청 및 필요에 의해 계약 상대자에게 점검을 요청할 때.

나. 수재, 지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 장애가 발생할 때.

다. 한국소리문화의전당의 요청 시 계약 상대자는 6시간 이내에 현장에 도착하여야               한다.

라. 고장 원인에 대한 문제점을 파악하고 무대기계의 정상적인 작동을 위한 조치를

완료 후 30일 이내에 보고서를 작성하고 제출하여야 한다.

* 단, 계약 상대자(을)의 책임에 의한 점검이 아닐 경우 보수 비용이 발생 시 계약자 “한국소리문화의전당”에 그 비용을 청구하고, 계약자 “한국소리문화의전당”는 그 비용을 지급해야 한다.

4. 보수공사 및 특별점검

다음과 같은 사유로 “기계”의 특별점검이 필요한 경우 계약상대자는 긴급점검 시와

마찬가지로 점검 및 조치를 실시하여 “기계”의 정상가동을 위하여 최선을 다 한다.

가. 한국소리문화의전당의 사용상의 부주의나 과실로 인한 장애 발생시.

다. 계약상대자가 확인하지 않은 세트물의 변경에 의한 장애 발생시.

라. 수재 ,지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 장애 발생시.

마. 한국소리문화의전당의 필요에 의한 보수공사 발생시.

* 단, 계약 상대자(을)의 책임에 의한 점검이 아닐 경우 보수 비용이 발생 시 계약자 “한국소리문화의전당”에 그 비용을 청구하고, 계약자 “한국소리문화의전당”는 그 비용을 지급해야 한다.

Ⅳ.용역의 착수 및 보고

계약상대자는 유지보수 관리용역 계약서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며,

착수시에는 착수계 및 다음 사항의 서류를 제출하여야 한다.

1) Maintenance 용역 예정 공정표

2) 착수계, 과업수행 계획서

3) 인력 및 장비투입 계획서

Ⅴ.유지보수관리 대상시설물

1. 무대기계 시설물의 정기적인 유지보수관리 점검을 위해 계약상대자가 수행하여야 할

범위 내용은 다음과 같다.

가. 모악당 무대기계 상•하부 시스템 (전기, 컨트롤 부분 포함)

1) 상부기계 조물 : 86조

2) 하부기계 조물 : 41조

나. 연지홀 무대기계 상•하부 시스템 (전기, 컨트롤 부분 포함)

1) 상부기계 조물 :  57조

2) 하부기계 조물 :  10조

다. 명인홀 무대기계 상•하부 시스템 (전기, 컨트롤 부분 포함)

1) 상부기계 조물 :  24조

2) 하부기계 조물 :   4조

2. 정기점검 및 유지보수 관리용역 주요항목

점검장소	점 검 기 준	점 검 범 위	점검방법
감 속 기	가) 감속기 취부상태는 견고할 것	취부상태 점검	외관검사 동작검사
	나) 감속기 회전은 정상이고 소음 및 누유가 없을 것	회전 작동상태 점검	동작검사 외관검사
감속장치 기구	가) 축과 결합부에 소음이 없을 것	키 SET 점검, 균열의 유무	외관검사
	나) 회전은 정상이고, 이상 음, 진동이 없을 것	회전 작동 및 청소상태 점검	소음검사
진동장치 (구동용 체인, 벨트 등)	가) 전동장치의 취부상태는 양호하고, 급유가 적당 할 것	취부 및 급유 상태 점검	외관검사
	나) 전동용 로라 체인, V벨트의 장력은 적절 할 것	체인 V벨트의 장력 상태점검	외관검사
메 인 드 럼	가) 드럼의 파손 상태 및 로프 홈의 마모 상태가 양호 할 것	취부상태 및 파손, 마모상태 점검	외관검사
	나) 드럼 고정 금구는 이상이 없고 취부부위에 풀림이 없을 것	고정금구의 상태 점검	외관검사
와이어 마찰식	가) 와이어와 활차의 마찰에 이상이 없을 것	활차와 와이어 로프간 상태 점검	외관검사
전동 감기식 드럼	가) 드럼 부 와이어가 엉킴이 없어야 하며, 활차 간 처짐이 적절할 것	와이어 감기는 상태 점검	외관검사
	나) 드럼, 축수, 기계 베이스 등의 고정이 확실히 할 것	취부상태 점검	외관검사

점검장소	점 검 기 준	점 검 범 위	점검방법
수전 반 제어반	가) 고정상태가 견고하고 진동에 의한 진동음, 과열 등에 의한 냄새가 없을 것	취부상태점검 및 과열 등의 발생점검	외관검사 후각검사
	나) 유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로 현상이 없을 것	유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로 현상 점검	외관검사
	다) 절연저항은 각 회로마다 다음규정에 적합할 것	절연저항 측정	측정검사
와이어로프	가) 와이어 와 활차 로라 와의 마찰상태 확인	메인 활차와 수직 활차	외관검사
	나) 연결부위가 이상 없고 동시에 헐거움이 없을 것	매다는 파이프, 웨이트 틀, 드럼 등의 상태 점검	외관검사
구동용체인 (로드체인)	가) 비틀림, 얽힘이 없을 것	매달아 내리는 상태 점검	외관검사
	나) 마모 및 늘어남이 현저하게 나타낼 때에는 다음의 규정 이내로 할 것 마모 : 선경의10%, 늘어남 : 1링크 마다 5%	마모, 늘어남 상태 점검	외관검사 구동검사
수평 ,수직 활차	가) 와이어로프가 이탈되지 않고 꼬임이 없을 것	각 활차의 상태 점검	외관검사
	나) 이상한 회전 및 소음, 진동이 없을 것	활차의 결손 ,균열, 마모의 유무 및 회전 상태 점검	외관검사 구동검사
	다) 활차의 취부상태는 양호하고 로프의 틀어짐이 없을 것	취부상태 점검 및 로프의 틀어짐 점검	외관검사
바튼 파이프	가) 매다는 하중은 허용치 내에서 분포되어 있을 것	국부에 큰 휨이 발생하고 있는지 점검	외관검사
	나) 파이프에 매다는 방법 및 재료가 규정대로 일 것	매다는 중량을 확인하고 낙하방지는 충분한지 점검	외관검사
	다) 파이프의 변형, 손상이 없고 연결부위는 이상이 없을 것	매다는 파이프 상태점검	외관검사
전동기 모타	가) 운전중 이상음, 진동, 악취가 없을 것	운전상태점검	외관검사
	나) 취부상태가 견고할 것	전동기 취부상태 점검	외관검사
제동기(브레이크)	가) 제동기의 취부상태는 견고 할 것	취부상태 점검	외관검사
	나) 정지위치에서 어긋남이 없고 미끄러짐은 적적할 것	작동 및 작동 량, 작동감도의 상태점검	외관검사

점검장소	점 검 기 준		점 검 범 위		점검방법
회로의용도	회로의 사용 전 전압	절연 저항치	제회로	150V이하의 것	0.1㏁이상
전 동 기	300V이하의 것	0.2㏁이상	신호회로 조명회로	150V를 넘고 300V이하의 것	0.2㏁이상
주 회 로	300V를 넘는 것	0.4㏁이상
조 작 반	가) 운전버튼 스위치 등이 없고 취부상태는 견고 할 것		스위치 파손의 유무 및 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 표시등 및 스위치 등은 정상으로 점등 할 것		램프의 전구수명, 헐거움 등 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	다) 정지버튼 비상정지버튼 등 안전 스위치의 작동 상태는 양호할 것		안전관계 버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
상•하한 스위치	가) 변형과 손상이 없고 취부상태가 견고할 것		관계버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 취부위치는 정지 정도가 확보되는 지점에 조정 되어있을 것		정지정도, 확인위치 등 재조정의 필요 유무점검		외관검사 조작검사
기계베이스	가) 기기의 취부 상태는 견고하고 흔들림 등 발생하지 않을 것		취부상태점검		외관검사
	나) 녹, 부식의 발생과 건축과의 연결부위에 이상이 없을 것		부재의 녹, 부식 발생의 유무 및 연결 부위점검		외관검사
철골, 프레임 류	가) 프레임 구성부재의 조립상태는 견고하고 용접부 등 이상이 없을 것		조립상태 점검		외관검사
	나) 프레임 구성부재는 휨 및 비틀림 등 발생하지 않을 것		구성부재의 휨 및 비틀림 등 점검		외관검사

☐ 유지보수관리용역 시설물 세부내역

1. 모악당  무대기계 상부 구조물

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	APRON LIGHT	2	3.7 x 6
2	PLANCARD BATTEN	1	3.7×6
3	SAFETY CURTAIN	1	7.5/3.7×4/8
4	MAIN CURTAIN	1	DC 5.5×4
5	HOUSE CURTAIN	1	DC 5.5×4
6	CAPTION SCREEN	1	2.2×6
7	SET BATTEN	23	DC 5.5×4
8	SET BATTEN	19	11×4
9	REAR SCREEN	1	2.2×6
10	SIDE SET BATTEN	4	2.2×6
11	HORIZONT CURTAIN	2	2.2×6
12	PROCENUEM LIGHT BRIDGE	1	7.5×6
13	TOP LIGHT BRIDGE	3	3.7×6
14	LIGHT COULMN	8	2.2×6
15	STAGE PORTION DOOR	3	7.5 x4/8
16	MAIN STAGE HOIST	3	DC 5.5×4
17	SPEAKER	3	3.7×6 , 5.5x6
18	CLOUD	3	5.5x6
19	UPPER HORI LIGHT	1	2.2x6
20	CRANE HOIST	3	3.7x4
합 계		82조

2. 모악당 무대기계 하부 구조물

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	ORCHESTRA LIFT	2	DC50x6
2	MAIN LIFT	4	DC115KW x 6P
3	SIDE WAGON	8	DC4.3x6
4	TITLTING LIFT	8	DC7.5 X 4
5	REAR SINKING STAGE #1	1	11x4
6	REAR SINKING STAGE #2	1	18.5x4x2
7	SINKING STAGE #1	8	5.5x4
8	SINKING STAGE #2	8	15x4
9	REAR WAGON	1	DC4.3x 6x2
합 계		41조

3.  연지홀 무대기계 상부 구조물

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	APRON LIGHT	2	3.7 x 6
2	PLANCARD BATTEN	1	3.7×6
3	SAFETY CURTAIN	1	7.5 , 3.7×4/8
4	HOUSE CURTAIN	1	DC5.5×4/1.5x4/1.5x6
5	CAPTION SCREEN	1	3.7×4
6	SET BATTEN	13	DC2.2x4
7	SET BATTEN	13	3.7×4
8	HORIZONT CURTAIN	2	2.2×6
9	PROCENUEM LIGHT BRIDGE	1	7.5×6
10	TOP LIGHT BRIDGE	3	3.7×6
11	LIGHT COULMN	6	3.7×6
12	UPPER HORI LIGHT	1	2.2x6
13	SOUND BRODE	7	1.5x4 , 3.7x6 , 3.7x6 , 5.5x6
14	DRAW CURTAIN	3	3.7x4 , 0.4x4
15	FORNT SCREEN	1	2.2x6
16	SIDE HOIST	1	3.7/0.75
합 계		57조

4. 연지홀 무대기계 하부 구조물

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	ORCHESTRA LIFT	1	DC 55x4/보조15x4
2	MAIN LIFT	3	11x4x2
3	SIDE WAGON	3	DC 3.7x4
4	SINKING STAGE	3	15x4
합 계		10조

5. 명인홀  무대기계 상부 구조물

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	SET BATTEN	6	2.2x4
	APRON LIGHT	1	3.7x6
	PLANCARD BATTEN	1	2.2x6
	HORIZONT CURTAIN	1	2.2x6
	SOUND BRODE	7	5.5x6/5.5x6/5.5/6
	TOP LIGHT BRIDGE	2	5.5x6
	UPPER HORI LIGHT	1	3.7x6
	DRAW CURTAIN	4	3.7 x6
	CONTOUR CURTAIN	1	1.5x4 x3
합 계		24조

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	MAIN LIFT	1	11x4x2
2	MOVABLE LIFT	1	11x4x2
3	SINKING STAGE	1	22x4
4	SIDE WAGON	1	DC 3.7x4
합 계		4조

6. 명인홀  무대기계 하부 구조물