유압식 고소작업대(1인용) 와 장비 받침대 시방서(규격서)

1. 적용

본 규격서는 한국소리문화의전당 전시장내 고소작업에 사용되는 전동식 유압사다리(유압식고소작      업대)에 대하여 적용한다.

2. 재원(유압식 고소작업대)

가. 작업가능높이   : 13M 이상

나. 작업대발판높이 : 11M 이상

다. 최대적재중량   : 130KG 이상

라. 전원           : AC220V/60HZ

마. 보관크기       : 0.74M(폭) X 1.40M(길이) X 2.78M(높이)

작업대는 발빠짐 방지장치(토보드)를 필히 설치할 것

또는 장비사양규격 내 동등이상사양 제품 및 본 규격서에 명시되어 있지 않아도 성능보장            및 정상 가동을 위해 필요한 부품들은 반드시 포함하여 공급되어야 한다.

3. 납품기한 및 납품인도 조건

가. 납품기한은 계약 후 20일 이내

나. 납품인도 조건은 한국소리문화의전당 전시장 반입 및 설치완료 조건.

4. 일반사양

가. 고소작업대는 유압식으로 작동되어야 하며 승강이 편리하고, 조작 및 이동이 용이하여야              하며, 베이스 및 지지대, 마스트, 실린더, 유압 동력 장치 ,작업대 전원 장치, 조작 장치로             구성된다.

나. 실내 및 실외 사용이 가능한 이동구조를 갖추어야 한다.

다. 고강도 알루미늄 합금 마스트로 제작되어 상승과 하강시 발생하는 유동현실을 최소화시킬         수 있는 안정감이 우수한 제품이어야 한다.

라. 작업대의 주전원은 AC 220V/60Hz단상의 전기로 작동하여야 한다.

마. 플랫폼 상승속도는 작업자가 위험을 느끼지 않도록 저속으로 운행되어야 한다.

5. 제품의 특징 및 구조

가. 베이스 및 지지대(아웃트리거)

1) 기계는 일반 출입문에 통과할 수 있도록 콤팩트한 설계로 제작되어야 한다.

2) 기계 이동시 사용되는 바퀴는 실내 이동시 바닥에 흠집이나 자국을 내지 않아야하며, 모래            알 등이 박히지 않는 미끄럼이 방지되는 무 흔적 고무 재질이어야 한다.

3) 바퀴는 이동이 편리하고, 1톤 화물 트럭에 상, 하차가 가능하여야 한다.

4) 운반 및 이동시 쉽게 정돈, 관리할 수 있도록 장비에 아웃트리거 보관 소켓이 장착되어야             한다.

5) 작업 시 설치되는 지지대(아웃트리거)가 안전하게 설치됨을 확인할 수 있는 지지대 설치              확인 LED램프가 장착 되어야 한다.

6) 안전 지지대 설치 잠금 장치가 있어야 한다.

나. 마스트(기둥)

1) 마스트는 오랜 사용 후 에도 부식이 발생되지 않고, 제작초기의 강도를 유지 할 수 있             는 고강도 알루미늄(6061-T6) 재질이어야 한다.

2) 마스트에는 흔들림을 방지하기 위해서 가이드 홈이 있어야 한다.

다. 유압 실린더

유압실린더는 고강도재질을 사용하며 전동 모타의 조작에 의해 작동되어야 하며 수동                하강밸브에 의해서도 하강이 이루어져야 한다.

라. 전원 장치

AC220V/60Hz의 단상전원으로 기계가 작동되어야 한다.

마. 조작 장치

1) 본체 조정 판넬에는 타인의 사용을 방지하기 위하여 키스위치가 설치되어 있어야 하낟.

2) 작업대가 상승 또는 하강 중이라도 비상시 작업대의 상승 및 하강을 정지시킬 수 있도록               작업대와 본체에 모두 비상정지버튼이 설치되어 있어야 한다.

3) 작업대의 하강은 작업대의 작업자와 지상의 작업자가 모두 작동시킬 수 있어야 하고, 전               원 공급이 끊어져도 작업대와 지상에서 모두 하강작동이 가능해야 한다.

4) 작업대의 상승 및 하강 기능은 작업자의 부주의에 의해 절대로 작동되지 않도록 투터치               방식으로 작동되어야 한다.

5) 비상하강 전원(건전지) 전압을 확인할 수 있는 램프가 장착되어 있어야 한다.

6) 본체 판넬의 구성

- 본체(지상)

● 비상정지버튼 : 비상시 작업대 상승을 비상 정지시킬 수 있는 버튼

● 지상하강버튼 : 주 전원과 비상전원 모두 이상으로 작업대를 하강시킬 수 없을 떄 지상 작             업자가 작업대를 안전하게 하강시키기 위해 베이스 부착

● KEY스위치 : 자동차의 시동키와 같은 역할로써 사용할 줄 모르는 사람과 타인의 사용을              방지하기위한 잠금 키가 있어야 함.

● 안전지지대 설치 확인 램프 및 비상하강 전원 전압 확인 램프

- 작업대

● 비상정지버튼 : 비상시 작업대 상승을 비상 정지시킬 수 있는 버튼

● 승(하)강버튼 : 작업자의 오작동을 방지하기 위해 이중 방식으로 작동되는 상승/하강 스위            치가 있어야 함.

● 작동 활성 버튼

6. 특별사양

가. 장애물 위에서도 사용하기 위한 고소작업대 받침설비(스트래들) 포함

나. 작업자가 플랫폼에 탑승하기 용이하도록 탑승용 사다리 장착.

7. 안전인증

가. 품질

1) KS마트

2) 안전인증 : 한국산업안전보건공단 인증 또는 동등이상의 국제안전규격 합격제품

3) KCs마크의무안전인증 : 한국산업안전보건공단과 노동부에서 인증하는 국제안전규격

8. 안전기준

고소작업대는 작업자가 높은 곳의 작업위치에서 고소작업을 수행하는 기계로 공인된 기관이나,          규격에 만족하는 기준이 있어야 한다.

가. 의무안전인증

제품은 반드시 산업안저놉건법 제34조, 같은법 시행령 제28조, 고용노동부 고시 제                   2011-39호(23011.8.6위험기계기구 의무안전 인증)에 의한 ‘KCs마크의무안전인증’을 반드            시 취득한 제품이어야 한다.

(위반시 - 판매자 또는 사용자 모두 산업안전보건법 제345조 동법 시행령 제28조 법적근거            에 의하여 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 등 법적인 책임이 따른다.)

나. 보험

제조물책임법(PL)상의 대인 및 대물에 대한 배상책임보험이 국내보험회사에 제조사 명의로            가입되어 있어야 한다.

9. 기타

가. 계약자 제출서류

계약자는 납품시 사용설명서(1부)와 및 각종 인증서 및 보험증서 사본 미 ㅊ릴선 등을 기계            와 함께 반드시 제공하여야 한다.

나. 하자보증기간

계약자는 계약에 의거하여 공급되는 고소작업대에 대하여 납품일로부터 2년 이내에 발생             하는 하자에 대하여 모든 책임을 지며, A/S발생시 계약자 부담으로 보수하여야 한다.

다. 교육 및 시운전

계약자는 고소작업대의 유지보수 및 작동법에 대하여 납품시 교육을 실시하여야 한다.